Техническое задание 
на поставку оснащения для нештатных формирований ФГБУ «9ПЧ ФПС ГПС по РХ (договорная)» в области гражданской обороны.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	32.99.11.199
	Легкий защитный костюм Л-1
	
	✓
	

	2
	32.99.11.120
	Респиратор
	
	
	✓

	3
	32.99.11.111
	Самоспасатель фильтрующий
	
	
	✓

	4
	26.51.41.173
	Дозиметр РАДЕКС РД 1212
	
	
	✓

	5
	26.51.41.110
	Дозиметрический прибор типа «Квартекс»
	
	✓
	

	6
	26.51.53.170
	Прибор химической разведки типа ВПХР «Пчелка»
	
	
	✓

	7
	26.51.12.160
	Метеокомплект типа МК-3
	
	
	✓

	8
	32.50.42.120
	Очки защитные
	
	
	✓

	9
	10.89.19.160
	Сухой паек на 3 дня
	
	
	✓

	10
	25.91.11.000
	Емкость
	
	
	✓


	
	



1.	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:
	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. [bookmark: _Hlk236904108]
	Легкий защитный костюм Л-1
	Легкий защитный костюм Л-1 состоит из куртки с капюшоном, цельнокроеных брюк с чулками и перчатками. Предназначен для защиты кожных покровов человека от токсичных и химических веществ.
Материал: УНКЛ-3, Т-15
Защитные свойства: Защита от воды и влаги, Кислота, Щёлочь, Нефтепродукты, Радиоактивная пыль
Цвет по согласованию с заказчиком
Размер 54/4
	комплект
	6

	2. 
	Респиратор У-2К
	Тип-полумаска
Защитные свойства-от аэрозолей и пыли
Класс защиты-не ниже FFP1
Тип респиратора-одноразовый
Тип лепесток-наличие
Формованный-соответствие
Наличие клапана- соответствие 
Регулировка оголовья-наличие
Размер-универсальный
Материал-пенополиуретан, пластик, резина, силикон, пленка ПВД, алюминиевая лента
Длина-не менее 250 мм
	штука
	7

	3. 
	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК «ГАРАНТ-1»
	По типу лицевой части-капюшон
Тип-фильтрующий
Защитные свойства-от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей
Возраст-универсальный
Min время действия-не менее 30 мин
Рабочая температура не менее -40 не более +60 °С
Габариты без упаковки не менее 128х180х125 мм
	штука
	7

	4. 
	Дозиметр РАДЕКС РД 1212
	Дисплей-наличие
Тип оборудования-Ручной
Индикация-Цифровая, Звуковая
Назначение-Радиация
Цвет-по согласованию с заказчиком
Класс дозиметра-Бытовой
Тип излучения-Бета, Гамма, Рентген
Диапазон радиоактивного фона кэВ – МэВ не менее 0.03 не более 3
Пределы точности измерения не более ±15 %
Интерфейс передачи данных- беспроводной Bluetooth не менее 4.0, USB
Время автономной работы, не менее 300 ч
Питание-ААА
	штука
	1

	5. 
	Дозиметрический прибор типа «Квартекс»
	представляет собой портативный бытовой цифровой детектор-индикатор радиоактивности
Тип датчика-Газоразрядный счётчик Гейгера-Мюллера типа СБМ-20-1
Регистрируемое излучение-Гамма-кванты и жесткое бета-излучение
Диапазон измерений не менее 0 не более 999 мкР/ч (микрорентген в час)
Время одного замера-не менее 30 не более 38 секунд
Элемент питания-Батарея 9 В типа «Крона» (6F22)
Включение прибора происходит сдвигом крышки, внутри которой установлен магнит, воздействующий на геркон.
Цвет по согласованию с заказчиком
	штука
	1

	6. 
	Прибор химической разведки типа ВПХР «Пчелка»
	предназначен для проведения быстрого контроля загрязнения окружающей среды, такой как воздух, промышленные выбросы, вода, почва и продукты питания
Состав:
Индикаторные средства:
Индикаторные трубки не менее 10 наименований – не менее 11 упаковок, в т.ч. 1 упаковка ТФ-[С3Н 60- 10,0]. Базовая (штатная) комплектация включает индикаторные трубки на аммиак, ацетон, бензол, диоксид серы, оксиды азота, сероводород, толуол, углеводороды нефти (по гексану), углерода монооксид, хлор).
Тест-системы, не менее 12 наименований – 1 шт. каждого наименования
Оборудование и принадлежности:
Аспиратор (насос-пробоотбор- ник) НП-3М*
термометр
пробирка мерная с пробкой (не менее 2 шт.)
склянка мерная с меткой не менее 20 мл и пробкой
ножницы
очки защитные
пакет для сбора отходов (1 шт.)
перчатки защитные (1 уп.)
пинцет
пипетка полимерная (не менее 3 шт.)
салфетки
контейнер-укладка типа мини-кейс
	штука
	1

	7. 
	Метеокомплект типа МК-3
	предназначен для ведения метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности.
В состав комплекта МК-3 входят:
сумка,
анемометр ручной,
термометр-пращ,
вымпел (белого и защитного цветов),
компас,
указатели румбов (в чехле), количество румбов – не менее 8 шт
секундомер,
карманный светосигнальный фонарь с батарейкой,
шест складной.
паспорт
инструкция
журнал метеодонесений
бланки метеодонесений (книжка)
Габариты сумки, мм – не менее 225 х190 х115
Габариты шеста в свернутом виде, мм –не менее 65 х675
Время развертывания, мин. – не более 8
Время свертывания, мин. – не более 6
Метеокомплект используется в составе метеопоста.
	комплект
	1

	8. 
	Очки защитные Кедр 03-12
	Тип-закрытые
Тип вентиляции-прямая
Панорамное стекло-наличие
Вид носоупора-литой
Материал линзы-поликарбонат
Материал оправы/корпуса-поликарбонат
Защита от летящих частиц-наличие
Защита от паров и брызг-наличие
Цвет линзы-прозрачный
Цвет оправы-прозрачный
	штука
	9

	9. 
	Сухой паек 
	Количество дней – на не менее 3
Состав комплекта на 3 дня (на 1 человека)
• Галеты армейские (или хлебцы из пшеничной / ржаной муки) — ок. не менее 200 не более 300 г.
• Консервы мясные основное блюдо (каша гречневая/рисовая/перловая с мясом, мясо с тушеной капустой или рагу) —не менее 2 не более 3 банки по не менее 250 не более 350 г.
• Мясо тушеное (говядина или свинина не ниже высшего сорта) — 1 банка (не менее 250 не более 338 г).
• Консервы мясорастительные или фаршевые / паштет — не менее 100 г.
• Закусочные консервы (икра овощная, фасоль или рыба в масле) — не менее 100 г.
• Жиры / дополнения (плавленый сыр — не менее 80 г, сало шпик — не менее 100 г в некоторых вариантах).
• Сладкое (повидло, яблочное пюре или шоколад горький — не менее 30 г, сгущенное молоко или фруктовая палочка).
• Горячие напитки (чай черный байховый, кофе растворимый, сухой тонизирующий или витаминный напиток, сахар, соль, перец).
• Средства разогрева и гигиены (портативный разогреватель / сухое горючее или беспламенные нагреватели пищи — БНП, спички водоветроустойчивые, салфетки дезинфицирующие, ложки, средство для обеззараживания воды).
• Общий вес на 3 дня: не менее 4,5 не более 6,6 кг (из расчета не менее 1,5 не более 2,2 кг на один суточный набор).
• Энергетическая ценность: не менее 3300 не более 4200 ккал в сутки (в сумме за 3 дня не менее 10 000 не более 12 500 ккал)
• Срок годности: не менее 22 не более 24 месяцев
	комплект
	9

	10. 
	Емкость 
	Назначение- для питьевой воды
Форма-круглый
Объем- не менее 50 л
Материал-оцинкованная сталь
Цвет-серебристый
Ручки-наличие
Крышка -наличие
	штука
	1


2. Место поставки товара: 655619, Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.105
3. Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 60 календарных дней. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке Товара. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором



