Приложение №1

Техническое задание (ТЗ) 
Переустройство сети газопотребления, установка инсинератора
1. Общие сведения
• Наименование объекта: площадка размещения инсинератора дезблок. 
• Заказчик: АО «Якутска птицефабрика» контактное лицо Софронов Николай Николаевич 89241700004. 
• Подрядчик (Исполнитель): требования к участникам (наличие аттестации ОПО у руководителя и специалистов А1, Б7. в Ростехнадзоре, опыт аналогичных работ). 
• Основание для проведения работ: переустройство сети газопотребления, установка инсинератора. 
• Цель работы: строительство (прокладка газопровода), врезка, монтаж узла учета газа и пусконаладка газогорелочного устройства инсинератора. 

2. Характеристика объекта и точки подключения
• Местоположение площадки: возле Дезблок мкрн. Птицефабрика 22
• Параметры инсинераторного оборудования:
	• Марка, модель инсинератора и количество установок. HURIKAN-500 (674,0 кВт) горелка Ekoflam MAX GAS 170 – 2 шт, Ekoflam MAX GAS 105 – 3 шт.
[bookmark: _GoBack]	• Рабочее давление газа на входе в горелку инсинератора среднее.
 • Источник газоснабжения:
	• Точка врезки согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН.
	• Наличие технических условий (ТУ) от газораспределительной организации №ЮЛ-Я/0209-26 от 30.06.2026 г. выданный УГРС АО «Сахатранснефтегаз». 

3. Состав и объем выполняемых работ
• Строительно-монтажные работы (СМР):
согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН и ш.23/2026-ИП-ГСВ.
• Пусконаладочные работы (ПНР):
	• согласно рабочей документации ш.23/2026-ИП-ГСН и ш.23/2026-ИП-ГСВ.
	• Оформление исполнительно-технической документации (ИТД) и строительного паспорта газопровода.  

4. Требования к качеству, нормам и безопасности
• Работы должны выполняться в строгом соответствии с:
	• Правилами безопасности в газораспределении и газопотреблении.
	• СП (строительными правилами) на внутренние и наружные газопроводы.
	• Экологическими требованиями и СанПиН к термическому обезвреживанию отходов (наличие стабильного дожигания и контроля выбросов). 
• Требования по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности на площадке

5. Сроки и этапность выполнения работ
• Дата начала и окончания работ: с момента заключения договора и 45 дней.
• Срок действия договора. 45 календарных дней.
6. Порядок сдачи-приемки работ и оплата
• Перечень исполнительно-технической документации, передаваемой Заказчику по завершении.
• Условия финансирования и оплаты предоплата 30% и окончательный расчет после подписания актов и получения ИТД.


