Техническое задание

на поставку затвора с электроприводом для нужд МУП «ВКС»
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.132
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом
	
	✓
	


1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом
	Условный проход (Ду): 150 мм

Максимальное рабочее давление (Ру): 16 бар (PN 16)

(6 бар для сжатого воздуха)

Тип присоединения: межфланцевое

Температура рабочей среды: от -20 С до + 130 С

Напряжение питания: 380 В, 50 Гц (однофазное) допустимое отклонение ±10%

Угол поворота: 90° ± 4°

Материал корпуса: чугун (с антикоррозийным покрытием)

Материал диска: чугун 
Электропривод ПА 03.00.160.F07/F10 380 В
Тип управления: Ручной дублер, индикация положения (открыто/закрыто), дискретные сигналы обратной связи

Степень защиты корпуса привода: не ниже IP67

Комплектация: паспорт изделия (на русском языке)-1 шт., руководство по эксплуатации и монтажу- 1 шт.

Копия сертификата/декларация соответствия- 1 экземпляр

	шт
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Северный поселок, д.36
3. Срок поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 15 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

