Протокол формирования начальной (максимальной) цены закупки к закупочной процедуре на право заключения договора поставки электроматериалов. 

Начальная (максимальная) цена определена на основании единственного коммерческого предложения.
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование товара (марка поставляемого товара поставщиком)
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	КП №1
	Средняя цена за ед. изм., руб.
	Средняя сумма, руб,
	НМЦ по ЛОТу, руб.

	
	
	
	
	
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.
	
	
	

	1
	Шина медная «АО КЗОЦМ» 5x25х6000 или эквивалент
	Материал: медь. Длина: не менее 6000 мм, ширина: 25 мм, высота: 5 мм.
	м
	6
	2394,25
	14365,50
	2394,25
	14365,50
	57560,48

	2
	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 25/12.5 красн. 1м «IEK» UDRS-D25-1-K04 или эквивалент
	Наружный диаметр: 25 мм, внутренний диаметр: 12,5 мм, цвет: красный
	м
	3
	122,76
	368,27
	122,76
	368,27
	

	3
	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 25/12.5 желтая. 1м «IEK» UDRS-D25-1-K04 или эквивалент
	Наружный диаметр: 25 мм, внутренний диаметр: 12,5 мм, цвет: желтый
	м
	3
	122,76
	368,27
	122,76
	368,27
	

	4
	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 25/12.5 зеленая 1м «IEK» UDRS-D25-1-K04 или эквивалент
	Наружный диаметр: 25 мм, внутренний диаметр: 12,5 мм, цвет: зеленый
	м
	3
	122,76
	368,27
	122,76
	368,27
	

	5
	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 25/12.5 синяя 1м «IEK» UDRS-D25-1-K04 или эквивалент
	Наружный диаметр: 25 мм, внутренний диаметр: 12,5 мм, цвет: синий
	м
	3
	108,70
	326,11
	108,70
	326,11
	

	6
	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 25/12.5 желт/зеленая 1м «IEK» UDRS-D25-1-K04 или эквивалент
	Наружный диаметр: 25 мм, внутренний диаметр: 12,5 мм, цвет: желто-зеленый
	м
	3
	122,76
	368,27
	122,76
	368,27
	

	7
	Металлический кабель-канал «OBO Bettermann» LKM 60x200x2000 мм, толщина 0,8 мм сталь оцинкованная (короб с крышкой) 6247113 или эквивалент
	Материал короба: оцинкованная сталь, длина: 2000 мм, ширина: 60 мм, высота: 200 мм, цвет: серый, площадь внутреннего поперечного сечения: 56,76 мм².
	м
	4
	2554,11
	10216,43
	2554,11
	10216,43
	

	8
	Патрон Е27 пластиковый настенный прямой, 2А, 250В, белый «REXANT» или эквивалент
	Материал: пластик, тип цоколя: E27, тип крепления: настенный, номинальный рабочий ток: 2 А, номинальное рабочее напряжение: 250 В
	шт
	2
	41,335
	82,67
	41,335
	82,67
	

	9
	Розетка на дин. рейку DIN 2-модульная 16А с заземлением
	Количество фаз: 1, количество модулей: 2, номинальный ток: 16 А, номинальное напряжение: 220 В, тип механизма: с заземлением
	шт
	1
	309,73
	309,73
	309,73
	309,73
	

	10
	Болты М8 комплект 25 мм. (2 шайбой, гайкой, гравер)
	Материал: оцинкованная сталь, диаметр: 8 мм, длина: 25 мм, шайба плоская: наличие, шайба пружинная (гровер): наличие, гайка: наличие
	шт
	60
	24,45
	1466,93
	24,45
	1466,93
	

	11
	Болты М6 комплект 20 мм. (2 шайбой, гайкой, гравер)
	Материал: оцинкованная сталь, диаметр: 6 мм, длина: 20 мм, шайба плоская: наличие, шайба пружинная (гровер): наличие, гайка: наличие
	шт
	20
	15,42
	308,41
	15,42
	308,41
	

	12
	Аварийный светодиодный светильник «ЭРА» DBA107020 непостоянный, 90LED, 4ч, Б0044404 или эквивалент
	Тип ламп: светодиодные, количество ламп: 90, мощность ламп: 9 Вт, длина: 482 мм, высота: 57 мм, глубина: 30 мм, материал плафона: пластик прозрачный, материал корпуса: пластик.
	шт
	6
	1124,69
	6748,16
	1124,69
	6748,16
	

	13
	DIN-рейка перфорированная 1000 мм
	Длина: 1000 мм, ширина: 7.5 мм, высота:35 мм, материал: сталь, покрытие: цинк.
	м
	1
	157,34
	157,34
	157,34
	157,34
	

	14
	Перфорированный гибкий канал «Hager» овального сечения ВхШхД 41x44x500мм VK flex 40, самоклеющийся, ПА, серый или эквивалент
	Материал: полиамид, глубина:500 мм, ширина: 44 мм, высота: 41 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035
	шт
	20
	756,94
	15138,74
	756,94
	15138,74
	

	15
	Шпилька М20х1000 резьбовая покрытие цинк
	Диаметр: 20 мм, длина: 1000 мм, материал: сталь, покрытие: цинк. 
	шт
	4
	237,11
	948,43
	237,11
	948,43
	

	16
	Гайка М20 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк
	Диаметр: 20 мм, материал: сталь, покрытие: цинк.
	шт
	16
	11,59
	185,44
	11,59
	185,44
	

	17
	Шайба М20 плоская покрытие цинк
	Диаметр: 20 мм, материал: сталь, покрытие: цинк.
	шт
	16
	6,87
	109,90
	6,87
	109,90
	

	18
	Саморез кровельный 4.8х35 сверлоконечный шайба покрытие цинк
	Материал – сталь, диаметр – 4.8 мм, длина -35 мм, покрытие: цинк, EPDM шайба: наличие. 
	шт
	500
	1,34
	671,00
	1,34
	671,00
	

	19
	Болт анкерный 8х80 оцинкованный
	Материал: сталь, диаметр: 8 мм, длина: 80 мм, покрытие: цинк.
	шт
	40
	5,33
	213,26
	5,33
	213,26
	

	20
	Скоба СК-7-1а
	Высота: 50 мм, длина: 42 мм, ширина: 66 мм, материал: чугун.
	шт
	12
	218,20
	2618,36
	218,20
	2618,36
	

	21
	Крюк сквозной B 20/240
	Диаметр болтов: 20 мм, длина участка с резьбой М20 - не менее 125 мм материал: сталь, покрытие: цинк, гайка: наличие, шайба: наличие.
	шт
	4
	555,25
	2220,99
	555,25
	2220,99
	




Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование товара (марка поставляемого товара поставщиком)
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	КП №1
	Средняя цена за ед. изм., руб.
	Средняя сумма, руб,
	НМЦ по ЛОТу, руб,

	
	
	
	
	
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.
	
	
	

	1
	Наконечник ТМЛ R-тип 70 мм2 под винт М8 трубчатый медный лужёный
	Материал: медь, диаметр отверстия под контактный стержень: 8 мм, сечение присоединяемого кабеля: 70 мм2
	шт
	25
	131,42
	3285,46
	131,42
	3285,46
	298428,08

	2
	Наконечник ТМЛ R-тип 50 мм2 под винт М8 трубчатый медный лужёный
	Материал: медь, диаметр отверстия под контактный стержень: 8 мм, сечение присоединяемого кабеля: 50 мм2
	шт
	48
	86,36
	4145,46
	86,36
	4145,46
	

	3
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-12 по ГОСТ 7386-80,
	 Материал: алюминий, диаметр отверстия под контактный стержень: 12 мм, внутренний диаметр хвостовика: 10 мм  
	шт
	50
	105,91
	5295,41
	105,91
	5295,41
	

	4
	Наконечник ТМЛ R-тип 10 мм2 под винт М8 трубчатый медный лужёный
	Материал: медь, диаметр отверстия под контактный стержень: 8 мм, сечение присоединяемого кабеля: 10 мм2
	шт
	100
	34,90
	3490,42
	34,90
	3490,42
	

	5
	Наконечник-гильза НШВИ 2.5 мм2 медный луженый 
	Длина контактной части 8 мм, сечение жилы 2.5 мм²; Изоляционный материал ПВХ (PVC); Защитное покрытие поверхности Лужёное; Материал Медь.
	шт
	200
	0,9028
	180,56
	0,9028
	180,56
	

	6
	Изолятор SM51 силовой H51xD35xM8мм
	Длина: 51 мм, метрический размер болта: М8, наружний диаметр 36 мм
	шт
	12
	96,44
	1157,29
	96,44
	1157,29
	

	7
	Разъединитель РЛК-1А-10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-У-01 УХЛ1 с КМЧ 6200
	Разъединитель: Р  разъединитель; Л  линейный; К качающегося типа; _ без заземлителей; 10 номинальное напряжение, кВ; IV  степень загрязнения по ГОСТ 9920; 400  номинальный ток, А
Привода: П  Привод; Р  Ручной; У  Универсальный; 00 без вала заземления; 7 - модификация привода; УХЛ 1  Климатическое исполнение.
Комплект поставки: Разъединитель; Привод; Траверсы (металлоконструкции) с деталями для крепления разъединителя и привода на опоре; Комплект тяг для крепления на высоте 6200мм.
	шт
	2
	77766,05
	155532,09
	77766,05
	155532,09
	

	8
	Зажим плашечный ПС-2-1
	Материал – сталь, болт фиксируется гайкой с пружинной шайбой. Диаметр зажимаемого проводника от 9,1 до 12 мм.
	шт
	2
	161,96
	323,91
	161,96
	323,91
	

	9
	Зажим анкерный DN 70 Rpi ODS-35-70 «НИЛЕД» или эквивалент
	Зажим анкерный клиновой для крепления провода СИП-3 с сечением жилы от 35 мм2 до 70 мм2.  Материал: антикоррозионный алюминиевый сплав, стальные части из нержавеющей стали, пластиковые элементы из атмосферостойкого пластика. Разрушающая нагрузка не менее: 18 кН
	шт
	12
	1138,26
	13659,12
	1138,26
	13659,12
	

	10
	RPN 150 зажим ответвительный
	Зажим ответвительный герметичный прокалывающий для соединения изолированных алюминиевых проводников напряжением до 20 кВ. Сечение магистрального неизолируемого проводника от 25 до 150 мм2. Сечение изолированного проводника ответвления от 25 до 150 мм2
. Корпус зажима изготовлен из атмосферостойкого пластика. Зажим оснащен металлической срывной головкой. Зажимных болтов два.
	шт
	12
	1627,79
	19533,42
	1627,79
	19533,42
	

	11
	Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый  А2А-50
	Материал: алюминий, количество крепежных отверстий: 2, сечение присоединяемого кабеля: 50 мм2
	шт
	12
	198,80
	2385,59
	198,80
	2385,59
	

	12
	Изолятор полимерный ЛК 70/10-И-4-ГС
	Материал: резина кремнийорганическая. Номинальное напряжение: 10 кВ. Тип оконцевателя: Гнездо-Серьга.
	шт
	12
	1081,15
	12973,82
	1081,15
	12973,82
	

	13
	Зажим анкерный RPA 470/120
	Применяется для крепления провода СИП-4 с сечением жилы от 70 до 120 мм2. Материал: основные элементы из оцинкованной закаленной стали, пластиковые элементы из жесткой пластмассы. Разрушающая нагрузка не менее: 40 кН
	шт
	18
	1903,20
	34257,60
	1903,20
	34257,60
	

	14
	Зажим ответвительный N 70
	Назначение - для ответвления СИП от ВЛН, а также для ответвления от неизолированной несущей нулевой жилы; сечение магистрального проводника - от 25 до 150 мм2; сечение ответвления - от 16 до 120 мм2.
	шт
	16
	387,96
	6207,36
	387,96
	6207,36
	

	15
	Колпачок концевой CE 25.150
	Материал – эластомер. Диапазон сечений: 25-150 мм2.
	шт
	16
	23,79
	380,64
	23,79
	380,64
	

	16
	Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS
	Диапазон сечений: от 150 мм до 240 мм, количество жил: 4, напряжение: 1 кВ.
	шт
	4
	6176,15
	24704,61
	6176,15
	24704,61
	

	17
	Муфта соединительная 4ПСТ-Б-1-150...240 с соединителями
	Диапазон сечений: от 150 мм до 240 мм, количество жил: 4, напряжение: 1 кВ.
	шт
	2
	5457,66
	10915,32
	5457,66
	10915,32
	




Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по результатам проводимой закупочной процедуры, определена на основании единственного коммерческого предложения и составляет 355 988 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 56 копеек.


Согласовано:


Начальник ПТО                                                                                           Ю.В. Маракасов


Начальник ОМТС							             А.Ю. Кортунов
