Приложение 1

Перечень лабораторных исследований в соответствии с  рабочей программой производственного контроля качества воды централизованных систем хозяйственно–питьевого водоснабжения АО «Юганскводоканал» на  2027  год.
	№ п/п
	Проводимые исследования
	Периодичность
	Количество проб 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Место отбора проб: подземный источник. Артезианские скважины  №№ 1-26 

 (г. Нефтеюганск, 7 мкр.)

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды подземного  источника 
	Общие  колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	96

	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Общее микробное число
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах при 20°С и 60°С
	1 раз в квартал
	96

	
	
	Вкус (привкус)
	
	

	
	
	Цветность
	
	

	
	
	Мутность
	
	

	
	Обобщенные показатели
	Жёсткость общая
	1 раз в квартал
	96

	
	
	Щелочность
	
	

	
	
	Окисляемость перманганатная
	
	

	
	
	Сухой остаток (общая минерализация) 
	
	

	
	
	Водородный показатель
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные
	
	

	
	Неорганические показатели
	Аммиак  / аммоний ион   (NH3/NH4+)
	1 раз в год
	24

	
	
	Железо  (Fe, суммарно)
	
	

	
	
	Кадмий  (Cd, суммарно)  
	
	

	
	
	Марганец  (Mn, суммарно)
	
	

	
	
	Медь (Cu, суммарно)    
	
	

	
	
	Мышьяк (As, суммарно)
	
	

	
	
	Нитраты  (NO3-)
	
	

	
	
	Нитриты  (NO2-) 
	
	

	
	
	Полифосфаты
	
	

	
	
	Свинец   (Pb, суммарно)
	
	

	
	
	Сульфаты (SO42-)
	
	

	
	
	Фториды  (F-)
	
	

	
	
	Хлориды  (Cl-)
	
	

	
	
	Цинк (Zn)
	
	

	
	Радиологические показатели
	Удельная суммарная альфа-активность
	1 раз в год
	24

	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	
	

	
	
	Радон
	
	

	2.
	Место отбора проб: подземный источник перед водоподготовкой  на «Фильтровальной станции, производительностью 20000 м3/сут»  (г. Нефтеюганск, 7 мкр.)

	
	Вирусологические исследования
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в квартал
	4

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита группы А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	3. 


	Место отбора проб: подземный источник после водоподготовки на «Фильтровальной станции, производительностью 20000 м3/сут», перед поступлением в распределительную сеть

 (г. Нефтеюганск, 7 мкр.)
	
	
	

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды подземного  источника после  водоподготовки
	Общее микробное число
	ежедневно
	365

	
	
	Обобщённые колиформные бактерии
	
	

	
	
	Escherichia coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах при 20°С и 60°С
	ежедневно
	365

	
	
	Вкус (привкус)
	
	

	
	
	Цветность
	
	

	
	
	Мутность
	
	

	
	Обобщенные показатели
	Жёсткость общая
	1 раз в месяц


	12



	
	
	Окисляемость перманганатная
	
	

	
	
	Сухой остаток 

(общая минерализация) 
	
	

	
	
	Водородный показатель
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Щёлочность общая
	
	

	
	Неорганические показатели
	Аммиак /аммоний  (NH3/NH4+)
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Алюминий   (Al, суммарно)
	
	

	
	
	Железо (Fe, суммарно)
	1 раз в неделю
	52

	
	
	Нитраты  (по NO3-)
	1 раз в год
	1

	
	
	Нитриты  (по NO2-)
	
	

	
	
	Сульфаты  (SO42-)
	
	

	
	
	Хлориды (CI-)
	
	

	
	
	Полифосфаты  (PO43-)
	
	

	
	
	Кадмий  (Сd, суммарно)
	
	

	
	
	Марганец (Mn)
	
	

	
	
	Медь    (Cu, суммарно)
	
	

	
	
	Мышьяк (As)
	
	

	
	
	Свинец   (Pb, суммарно)
	
	

	
	
	Фториды   (F-)
	
	

	
	
	Цинк (Zn)
	
	

	
	Органические показатели
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Остаточный свободный хлор
	ежедневно
	365

	
	
	Остаточный связанный хлор


	ежедневно
	365

	
	Радиологические показатели
	Удельная суммарная альфа-активность


	1 раз в год
	1

	
	
	Удельная суммарная бета-активность


	
	

	
	Вирусологические исследования
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в квартал
	4

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита группы А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусном


	
	

	4.
	Место отбора проб: распределительная сеть, точки отбора проб №№ 1 – 101
 (магистральные и внутриквартальные сети)

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в месяц


	1212



	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Общее микробное число
	
	

	
	Органолептические, неорганические показатели
	Запах при 20°С и 60°С
	1 раз в месяц


	1212



	
	
	Вкус (привкус)
	
	

	
	
	Цветность
	
	

	
	
	Мутность
	
	

	
	
	Железо общее
	
	

	5
	7 мкр.,  КХАЛ  АО «ЮВК»

	
	Санитарно-химические исследования дистиллированной воды
	Определение содержания веществ, восстанавливающие марганцевокислый калий (КМnО4) визуальным методом в дистиллированной воде
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Определение рН в дистиллированной воде 
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Определение удельной электрической проводимости при температуре 200С , 250С в дистиллированной воде
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Аммоний-ион
	1 раз в год
	1

	
	
	Нитрат-ион
	
	

	
	
	Сульфат-ион
	
	

	
	
	Хлорид-ион
	
	

	
	
	Алюминий
	
	

	
	
	Железо
	
	

	
	
	Кальций
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Свинец
	
	

	
	
	Цинк
	
	

	6.
	Резервуары чистой воды (РЧВ-1 V=5000 м3, РЧВ-2 V=5000 м3), 7 мкр.


	
	Санитарно-бактериологическое 
исследование пробы воды подземного  источника
	Общее микробное число
	1 раз в год
	2

	
	
	Обобщённые колиформные бактерии
	
	

	
	
	Escherichia coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	


              Ответственный исполнитель:

              Заместитель начальника ПТО                                           Е.В. Щеблыкина

Приложение 2 

Перечень лабораторных исследований в  соответствии с  рабочей программой  производственного контроля  качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (поверхностный источник) «Юганскводоканал»  на  2027 год.

	№ п/п
	Проводимые исследования
	Периодичность
	Количество проб 

	1.
	Протока Юганская Обь: 500 м выше оголовков речного водозабора

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды поверхностных водоёмов
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	12

	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная микрофлора 
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах
	1 раз в месяц
	12

	
	Обобщенные показатели
	Жёсткость общая
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Окисляемость перманганатная 
	
	

	
	
	Сухой остаток (общая минерализация) 
	
	

	
	
	Водородный показатель
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода БПК5
	
	

	
	
	Растворенный кислород
	
	

	
	Неорганические показатели
	Аммиак  / аммоний ион   (NH3/NH4+)
	1 раз в квартал
	4

	
	
	Алюминий   (Al, суммарно)
	
	

	
	
	Железо  (Fe, суммарно)
	
	

	
	
	Кадмий  (Cd, суммарно)  
	
	

	
	
	Марганец  (Mn, суммарно)
	
	

	
	
	Медь (Cu, суммарно)    
	
	

	
	
	Мышьяк (As, суммарно)
	
	

	
	
	Нитраты  (NO3-)
	
	

	
	
	Нитриты  (NO2-) 
	
	

	
	
	Свинец  (Pb, суммарно)
	
	

	
	
	Сульфаты (SO42-)
	
	

	
	
	Фосфаты  (PO43-)
	
	

	
	
	Хлориды  (Cl-)
	
	

	
	
	Цинк (Zn, суммарно)
	
	

	
	Паразитологические исследования воды природных водоёмов хозяйственно-бытового назначения
	Определение яиц гельминтов и цист простейших
	1 раз в месяц
	12

	
	Радиологические показатели
	Удельная суммарная альфа-активность
	1 раз в год
	1

	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	
	

	2.
	Поверхностный источник централизованных систем питьевого водоснабжения до очистки воды. 

Вход на водоочистные сооружения.

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды поверхностных водоёмов
	Обобщённые колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	12

	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная микрофлора
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах 
	1 раз в месяц
	12

	
	Обобщенные показатели
	Жёсткость общая
	1 раз в месяц


	12

	
	
	Щелочность
	
	

	
	
	Окисляемость перманганатная
	
	

	
	
	Сухой остаток 

(общая минерализация) 
	
	

	
	
	Водородный показатель
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода ХПК
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода БПК5
	
	

	
	
	Растворенный кислород
	
	

	
	Неорганические показатели
	Аммиак  / аммоний ион   (NH3/NH4+)
	1 раз в квартал
	4

	
	
	Алюминий   (Al, суммарно)
	
	

	
	
	Железо  (Fe, суммарно)
	
	

	
	
	Кадмий  (Cd, суммарно)  
	
	

	
	
	Марганец  (Mn, суммарно)
	
	

	
	
	Медь (Cu, суммарно)    
	
	

	
	
	Мышьяк (As, суммарно)
	
	

	
	
	Нитраты  (NO3-)
	
	

	
	
	Нитриты  (NO2-) 
	
	

	
	
	Свинец   (Pb, суммарно)
	
	

	
	
	Сульфаты (SO42-)
	
	

	
	
	Фосфаты  (PO43-)
	
	

	
	
	Хлориды  (Cl-)
	
	

	
	
	Цинк (Zn, суммарно)
	
	

	
	Вирусологические исследования
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в квартал
	4

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита группы А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	
	Радиологические показатели
	Удельная суммарная альфа-активность
	1 раз в год
	1

	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	
	

	
	Паразитологические исследования воды природных водоёмов хозяйственно-бытового назначения
	Определение яиц гельминтов и цист простейших
	1 раз в месяц
	12

	3.
	Поверхностный источник после водоподготовки, перед поступлением в распределительную  сеть (ВОС)



	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды поверхностного источника после  водоподготовки
	Общее микробное число
	ежедневно


	365

	
	
	Общие  колиформные бактерии
	
	

	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах при 20°С и 60°С
	
	

	
	
	Вкус (привкус)
	
	

	
	
	Цветность
	
	

	
	
	Мутность
	
	

	
	Обобщенные показатели
	Жёсткость общая
	2 раза в месяц


	24



	
	
	Окисляемость перманганатная 
	
	

	
	
	Сухой остаток  (общая минерализация) 
	
	

	
	
	Водородный показатель
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АПАВ), анионоактивные
	
	

	
	Неорганические показатели
	Железо  (Fe, суммарно)
	1 раз в неделю
	52

	
	
	Аммиак  / аммоний ион   (NH3/NH4+)
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Алюминий   (Al, суммарно)
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Кадмий  (Cd, суммарно)  
	
	

	
	
	Марганец  (Mn, суммарно)
	
	

	
	
	Медь (Cu, суммарно)    
	
	

	
	
	Мышьяк (As, суммарно)
	
	

	
	
	Нитраты  (NO3-)
	
	

	
	
	Нитриты  (NO2-) 
	
	

	
	
	Полифосфаты
	
	

	
	
	Свинец   (Pb, суммарно)
	
	

	
	
	Сульфаты  (SO42-)
	
	

	
	
	Фториды (F-)
	
	

	
	
	Хлориды  (Cl-)
	
	

	
	
	Цинк (Zn, суммарно)
	
	

	
	
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Остаточный свободный хлор
	ежедневно
	365

	
	
	Остаточный связанный хлор
	
	365

	
	Вирусологические исследования
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в квартал
	4

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита группы А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	
	Радиологические исследования
	Удельная суммарная альфа-активность
	1 раз в год


	1

	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	
	

	
	Паразитологические исследования воды природных водоёмов хозяйственно-бытового назначения
	Определение яиц гельминтов и цист простейших
	1 раз в месяц
	12

	4.
	Распределительная сеть, точка отбора «водопроводный колодец»

перекресток улица Мира и улица Нефтяников

	
	Санитарно-бактериологическое исследование пробы воды поверхностного источника после  водоподготовки
	Общее микробное число
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Общие  колиформные бактерии
	
	

	
	
	E. coli
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	Органолептические показатели
	Запах при 20°С 
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Запах при 60°С
	
	

	
	
	Цветность
	
	

	
	
	Мутность
	
	

	
	Неорганические показатели
	Железо  (Fe, суммарно)
	1 раз в месяц
	12


              Ответственный исполнитель:

              Заместитель начальника ПТО                                           Е.В. Щеблыкина
