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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку частотного преоброзователя со шкафом управления на объект 
КОС-12 воздуходувка для нужд АО «Юганскводоканал»

 


ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к товару
	Требования к поставке устройства шкаф управления с частотным преобразователем I   
 285кВт, 400В,  IP65 :
  Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (материально-технических, производственных, трудовых).
  Наличие за последние три года, предшествующие размещению информации о
закупке опыта выполнения аналогичных поставок товара, работ, услуг.
  Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации.
  При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование товара не должно
причинять вред имуществу Заказчика.
 Поставляемый товар должен быть сертифицирован, эксплуатационные документы должны быть на русском языке. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

	Начальная (максимальная) цена договора  
	Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров.
В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги.

	Источник финансирования
	АО «Юганскводоканал»

	Форма, сроки и порядок оплаты 
	Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной.

	Место, условия поставки
	Место поставки: Энергослужба
 

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	Исполнитель обязуется отгрузить продукцию в течении 1 дня с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт поставщика.
1.  Срок поставки 10 дней.
2.Поставка товара осуществляется за счёт поставщика Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме  

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Например, 
гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее ___12_____ месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. 
В случаях обнаружения несоответствия качества продукции обязателен вызов представителя Исполнителя для участия в продолжении приёмки и составлении двухстороннего акта.

	Дополнительные условия
	 

	Общие условия к комплектности при поставке
	 
1. Частотный преоброзователь установлен в шкафу управления  эл. двигателем  200кВт в количестве 1 шт.
 2. Предусмотреть наличие в шкафу управления автоматического выключателя на номинальную мощность двигателя 200 кВт.
 3. На передней части ШУ установлены ключи управления ручн/автомат режимы, кнопка аварийного стопа.
  Требования к поставке частотного преобразователя со шкафом управления для  эл. двигателя 200кВт 400В   :
  Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (материально-технических, производственных, трудовых).
  Наличие за последние три года, предшествующие размещению информации о
закупке опыта выполнения аналогичных поставок товара, работ, услуг.
  Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации.
  При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование товара не должно
причинять вред имуществу Заказчика.
 Поставляемый товар должен быть сертифицирован, эксплуатационные документы должны быть на русском языке.


	Состав документации при поставке
	- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
-документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО),
-…сертификаты и пр.
- др.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	 




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Комплектность по позиции (если имеется)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.

	1.

	Устройства частотный преобразователь  с шкафом управления  – для электродвигателя 200кВт 
	
	- Номинальное напряжение – 400В
- Номинальный ток – 630А
- Номинальная мощность двигателей – 200 кВт
- Наличие функции энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
- Наличие функции автоматической настройки параметров электродвигателя
- Наличие возможности программирования с компьютера через USB-порт
- Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени
- Диапазон рабочих температур -10….+40ºC
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- ШУ в исполнении не менее IP65
- Выходная частота – 50/60 Гц
- Время разгона и торможения – 1-60
- Встроенная система байпас
Наличие в устройстве плавного пуска:
- Защита двигателя (Вход для термистора/термореле)
- Защита двигателя (Тепловая модель)
- Защита двигателя (Низкий ток)
- Защита двигателя (Мгновенная перегрузка двигателя)
- Защита от к.з. (короткого замыкания)
Входы/Выходы: 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый выход
 -УПП установлены в ШУ на каждый насос в 
количестве 1 шт.
	

	2.
	
	
	
	



 
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
	Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара:
	за __3___ рабочих дня до доставки товара

	Срок и порядок приемки товара по количеству:
	в течение __1__ рабочего дня по маркировке, транспортным и сопроводительным документам

	Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара
	 Не требуется

	Срок и порядок приемки товара по качеству:
	 
осуществляется Заказчиком непосредственно после приемки по количеству в течение не более _3___ рабочих дней в процессе самостоятельного запуска товара в соответствии с инструкцией
или иное

	Срок для доукомплектования товара:
	_____ рабочих дня

	Срок для замены некачественного товара:
	___10___ рабочих дней









Руководитель подразделения                                                               ______________/_______________
	

Главный инженер:                                                                                ______________/________________


Главный юрисконсульт ЮО:                                                             ______________/_________________
