ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на продажу бывших в употреблении деревянных поддонов

1. Предмет продажи
Продажа партии бывших в употреблении деревянных поддонов в количестве 700 (семисот) штук с вывозом со склада Продавца.

2. Характеристики товара
2.1. Наименование товара: поддоны деревянные, широкие.
2.2. Состояние: бывшие в употреблении (б/у) 2 сорта.
2.3. Габаритные размеры: 1200 × 800 мм, толщина — 140 мм.
2.4. Грузоподъёмность: до 1500 кг.
2.5. Порода древесины: сосна.
2.6. Единица измерения: штука.
2.7. Количество: 700 штук.

3. Условия передачи и вывоза товара
3.1. Передача товара осуществляется единовременно, одной партией в тот же день сразу после оплаты.
3.2. Способ получения товара: самовывоз Покупателем со склада Продавца.
3.3. Адрес склада: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Инициативная, д. 1/1.
3.4. Погрузку товара осуществляет продавец в транспорт покупателя.

4. Стоимость товара и порядок оплаты
4.1. Цена за единицу товара: 300 (триста) рублей в том числе НДС 22%.
4.2. Общая стоимость партии: 210 000 (двести десять тысяч) рублей в том числе НДС 22%..
4.3. Условия оплаты: 100% предварительная оплата.
5. Требования к качеству товара
Согласно ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия» не допускается:
· Гниль, синева, следы плесени и участки сильного переувлажнения древесины.
· Поперечно сломанные доски настила или доски с сквозными трещинами через всю ширину/длину вдоль волокон, нарушающими несущую способность.
· Отсутствие элементов: нет одной или нескольких досок настила, досок основания или опорных шашек (кубиков).
· Разрушенные, расколотые или сильно смещённые шашки.
· Выступающие гвозди, торчащие шляпки, использование нестандартного или слабого крепежа, который дает люфт.
· Химические загрязнения: следы мазута, масел, кислоты, пролитой химии, способные испортить груз.
· Острый обзол (наличие коры или грубых дефектов кромки), инородные включения (металл, стекло в структуре)





