Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на поставку запорной арматуры 
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.14.13.131
	Кран 
	
	✓
	

	2. 
	28.14.13.131
	Кран 
	
	✓
	

	3. 
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	4. 
	28.14.13.131
	Кран 
	
	✓
	

	5. 
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	6. 
	28.14.13.120
	Задвижка 
	
	✓
	



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кран 
	Для агрессивной среды: наличие
Тип ручки: рычаг
Тип арматуры: запорная
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип присоединения: под приварку
Диаметр трубы: 63 мм
Номинальное давление (PN): 25 бар
	Шт.
	4

	2. 
	Кран 
	Тип: шаровый КШЦФ
Тип ручки: рычаг
Тип арматуры: запорная
Материал: сталь
Условный диаметр DN: 80 мм
Номинальное давление (PN): не менее 16 бар
Тип присоединения: фланцевый
Длина крана: 210 мм
Полнопроходной: наличие
	Шт.
	1

	3. 
	Фланец 
	Условный диаметр DN: 80 мм
Номинальное давление (PN): не менее 16 бар
Материал: сталь
	Шт.
	2

	4. 
	Кран 
	Тип: шаровый КШЦФ
Тип ручки: рычаг
Тип арматуры: запорная
Материал: сталь
Условный диаметр DN: 50 мм
Номинальное давление (PN): 40 бар
Тип присоединения: фланцевый
Длина крана: 180 мм
Полнопроходной: наличие
	Шт.
	1

	5. 
	Фланец 
	Условный диаметр DN: 50 мм
Номинальное давление (PN): не менее 16 бар
Материал: сталь
	Шт.
	2

	6. 
	Задвижка 
МЗТА
	Тип: 30с64нж
Материал: сталь
Условный диаметр DN: 200 мм
Номинальное давление (PN): не менее 25 бар
	Шт.
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.
3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3.2. Поставка осуществляется Поставщиком в рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчик
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


СОГЛАСОВАНО:
Начальник участка котельной №3 _________________________________ А.В. Бессонов

Начальник участка Фильтровальной станции _______________________Д.В. Чуриков
