Приложение № 1 к документации 
о проведении комплексной закупки  
Техническое задание
на приобретение насоса двустороннего входа 1Д630-90а 
без эл.двигателя, без рамы

[bookmark: sub_40100]1. Общие требования

1.1. [bookmark: sub_4011]Поставляемый насос (Далее - Товар) должен быть новым, ранее не использованным.
1.2. [bookmark: sub_4012]Товар должны соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям.
1.3. [bookmark: sub_4013]Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.
1.4. [bookmark: sub_4014]Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.
1.5. [bookmark: sub_4015]Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РФ. Товар должен иметь отметки о прохождении таможенного контроля (если товар ввозится из другого государства). 
1.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.
1.7. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары.
1.8. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
1.9. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

[bookmark: sub_40300]2. Характеристики товара и требования по техническому оснащению.
· Марка: 1Д630-90а
· Подача (м3 /час) - 550
· Напор (м) – 74
· Частота вращения (об/мин) - 1500
2.1. В комплектацию товара должно входить следующее:
-Насос, указанный в паспорте
-Полумуфта электродвигателя
-Полумуфта насоса

3. Качество и гарантийные обязательства:
3.1. Гарантия от 1 года.

4. Условия цены:
4.1. В цену договора включаются расходы по перевозке до места нахождения заказчика, транспортные расходы при возврате брака в гарантийные сроки.

5. Условия и формы оплаты:
5.1. Аванс 30 % от стоимости Товара, оплата оставшейся суммы в течение 7 рабочих дней после поставки Товара.

6. Особые условия:
6.1. Срок поставки: 21 рабочий день с момента получения Поставщиком аванса за Товар.
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