

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по определению количества загрязняющих веществ в питьевой воде с отбором проб


1.Наименование оказываемых услуг: 	по определению количества загрязняющих веществ в питьевой воде с отбором проб (далее услуги). 
ОКПД 2: 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

2.Место оказания услуг: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», микрорайон «Новый Оккервиль», г. Кудрово (распределительная сеть ООО «РесурсВодоСнаб»). 
Список точек отбора:
	№ п/п
	Точка отбора
	Адрес отбора проб

	1
	Узел № 1 (ПГ – 1)
	г. Кудрово ул. Областная

	2
	пожарный гидрант № 5 (ПГ- 5)
	г. Кудрово ул. Областная

	3
	пожарный гидрант № 8 (ПГ- 8)
	г. Кудрово пр. Строителей

	4
	пожарный гидрант № 11 (ПГ-11)
	г. Кудрово ул. Ленинградская

	5
	пожарный гидрант № 16 (ПГ-16)
	г. Кудрово ул. Ленинградская

	6
	пожарный гидрант № 20 (ПГ-20)
	г. Кудрово ул. Областная

	7
	пожарный гидрант № 21 (ПГ- 21)
	г. Кудрово ул. Областная

	8
	пожарный гидрант № 23 (ПГ-23)
	г. Кудрово ул. Областная

	9
	пожарный гидрант № 25 (ПГ- 25)
	г. Кудрово ул. Дубовая

	10
	пожарный гидрант № 28 (ПГ- 28)
	г. Кудрово ул. Областная

	11
	пожарный гидрант № 29 (ПГ-29)
	г. Кудрово ул. Ленинградская

	12
	пожарный гидрант № 31 (ПГ-31)
	г. Кудрово Каштановая аллея

	13
	пожарный гидрант № 32 (ПГ-32)
	г. Кудрово Каштановая аллея

	14
	пожарный гидрант № 34 (ПГ-34)
	г. Кудрово ул. Ленинградская

	15
	пожарный гидрант № 35 (ПГ-35),
	г. Кудрово ул. Дубовая



3.Сроки оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027. Периодичность  согласно разделу 6 Технического задания (далее - ТЗ). 
Срок выполнения анализов и выдачи протоколов исследований - не более 3 рабочих дней со дня отбора проб. Срок выдачи экспертного заключения - не более 5 рабочих дней со дня отбора проб. В случае выявления несоответствия качества воды гигиеническим нормативам, Исполнитель обязан незамедлительно (в течении 1 рабочего дня) известить об этом Заказчика по электронной почте/телефону.  

4.Условия оказания услуг:
4.1. Исполнитель должен иметь в качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центр) (далее — ИЛЦ) и орган инспекции (далее - ОИ). На момент подачи заявки и выполнения работ ИЛЦ и ОИ должны иметь действующую ссылку на аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации Федеральной службой по аккредитации (далее — ФСА).
- Выписка из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий", либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими и другими организациями, находящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково") по: медицинской микробиологии, лабораторной диагностике, в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Наличие у участника закупки действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетентность и независимость. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
[bookmark: _GoBack]- Наличие у участника закупки действующего свидетельства об аккредитации в качестве органа инспекции. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
4.2. Все лабораторно-инструментальные исследования проводятся на основании собственной материально-технической базы ИЛЦ. Отсутствие необходимых методик в области аккредитации, а также поверенных средств измерений (далее — СИ), подтвержденных сведениями в ФГИС «АРШИН», является основанием для признания Исполнителя несоответствующим требованиям и расторжения договора.
4.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц (субподрядчиков), имеющих аналогичную аккредитацию в ФСА, и несет перед Заказчиком полную ответственность за качество их работы и соблюдение сроков.                             
4.4. В случае технической невозможности осуществления отбора проб на конкретной точке (неисправность гидранта, отсутствие доступа), Исполнитель незамедлительно составляет Акт и согласовывает с Заказчиком перенос даты или замену точки отбора.
4.5 Оказание услуг должно производиться с соблюдением следующих нормативных документов:
-Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
-Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
-Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».
-ГОСТ Р 59024-2020 «Общие требования к отбору проб».
-ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
-ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
-ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана и рациональное использование вод».
-ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка».
-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
-Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Состав оказываемых услуг:
5. 1	Проведение отбора проб с выездом Исполнителя на точку отбора проб и проведении лабораторных исследований согласно разделу 6 настоящего ТЗ.
5.2. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований (испытаний, инструментальных замеров) Исполнителем выдается Заказчику протокол исследований (испытаний, замеров) санитарно-эпидемиологической экспертизы-экспертное заключение
6. Объем оказания услуг

	
№
	
Точка отбора
	
Показатели
	
Ед. изме-рения
	
ПДК 
	Допусти-мая ошиб-ка метода определе-ния (по-грешность)
	Методика определения значения показателя
	
Часто-та кон-троля
	Период проведения (календар-ный гра-фик) 

	Календарный график отбора проб питьевой воды в распределительной сети
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Узел № 1 (ПГ – 1)
	Escherichia coli (E. coli)
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3

	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 
14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 5 (ПГ- 5)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 8 (ПГ-8)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 11 (ПГ-11)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 16
(ПГ- 16)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 20
(ПГ- 20)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 21
(ПГ- 21)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 23
(ПГ- 23)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	





9


	





Пожарный гидрант №25
(ПГ- 25)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 28
(ПГ- 28)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99  (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 29
(ПГ- 29)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 31
(ПГ- 31)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 32
(ПГ- 32)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) 
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	







14


	







Пожарный гидрант № 34
(ПГ- 34)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)
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Пожарный гидрант № 35
(ПГ- 35)
	Escherichia coli (E. coli)
	КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Энтерокок-ки
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Не             применимо
	МУК 4.2.3963-23
	
2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	ОКБ
	
КОЕ/100см³
	Отсутствие
	Не             применимо
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее микробное число
	КОЕ/см³
	Не более 50
	± 35 %
	
МУК 4.2.3963-23
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формази-ну) или мг/л (по каолину)
	1,5 по каолину
2,6 по форма-зину
	± 20 %
	
ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Цветность
	Градусы
	Не более 20
	± 15 %
	ГОСТ 31868-2012
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Запах
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Привкус
	Баллы
	Не более 2
	± 1
	ГОСТ Р 57164-2016
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Водород-ный показатель
	ед. рН
	В пределах 6-9
	± 0,1 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Окисля-емость перманга-натная
	мг/дм3
	
Не более 5,0
	± 15 %
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)

	
	
	Общее железо
	мг/дм3
	Не более 0,3
	± 20 %

	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
	2 раза в месяц
	Ежемесячно (1-я и 3-я неделя)




7.Требования к организации обеспечения услуг
7.1 Территориальное местонахождение ИЛЦ Исполнителя: г. Санкт-Петербург и/или Ленинградская область, для обеспечения оперативной доставки отобранных проб в лабораторию с соблюдением требований ГОСТ 31942-2012 к срокам хранения проб. 
7.2.Проведение измерений осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Требования о наличии кадровых ресурсов и квалификации
8.1.Исполнитель и его сотрудники должны иметь действующие разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности на территории Российской Федерации.
8.2.Персонал должен быть укомплектован СИ и инструментами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.
8.3.Наличие в штатном расписании Исполнителя квалифицированных сотрудников в количестве, достаточном для надлежащего исполнения обязательств по договору.

9.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
9.1.Требования предоставления гарантий качества распространяется на весь объем оказываемых услуг в течение периода действия договора.
9.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.


