Техническое задание

на поставку оборудования для прачечной краевого государственного бюджетного учреждения 
дом социального обслуживания «Минусинский»    
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.94.22.110
	Машина стирально-отжимная
	
	
	✓

	2
	28.94.22.130
	Машина сушильная
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Машина стирально-отжимная 
Вязьма ВО-25 или эквивалент
	Материал: нержавеющая сталь

Объем барабана, л: не менее 250

Количество программ: не менее 50

Размеры:

длина (глубина): не менее 1080мм

ширина не менее: 1190мм

высота не менее: 1585мм

Высота загрузки, мм: не менее 735

Внутренний барабан:

Диаметр: не менее 820 мм

Глубина: не менее 470мм
Объем барабана, дм3: не менее 250

Диаметр загрузочного отверстия, мм: не менее 470

Загрузка, кг: не менее 25

Частота вращения барабана, об/мин: от 39 до 44

окончательный отжим: не менее 809 об/мин

Реверс: наличие

Вид нагрева: электрический

Тип отвода воды: сливной патрубок

Управление: автоматическое

Тип загрузки: фронтальная

Напряжение, В: 380

Остаточная влажность, %: не более 50

Удельный расход воды, дм3/кг: не более 17
	шт.
	 2 

	2. 
	Машина сушильная Вязьма ВС-25 или эквивалент
	Габаритные размеры, мм, не менее:
длина (глубина): 1200

ширина: 950

высота: 1735

Высота загрузки, мм: не менее 695

Внутренний барабан: диаметр, мм: не менее 900
глубина, мм: не менее 860

объем барабана, дм3: не менее 550

Диаметр загрузочного отверстия, мм: не менее 600

Номинальная загрузочная масса сухого белья, кг: 
не менее  22

Вид обогрева: Электрический

Остаточная влажность после сушки: не более 10%

Удельный расход электроэнергии кВт · ч/кг: не более 0,57

Напряжение электросети, В: 380

Частота тока, Гц: 50

Номинальная мощность, кВт: не более 27
Реверс: наличие
Тип отвода воды: вентилятор
	шт.
	1 


2. Место поставки: 662603, Красноярский край, м.о. Минусинский, г. Минусинск, ул. Советская, 2г;
3. Срок поставки: в течение 28 календарных дней с даты заключения договора;
 Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, установка и подключение оборудования производятся силами и за счет Поставщика;
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем; 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком;
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
