ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цель закупки: очистка кровли от снега, наледи и сосулек на объекте в целях недопущение травматизма у пешеходов, сотрудников МАУ МП МУ «Школа Ямолод. Приуральский район», а также повреждения имущества разных форм собственности.

2. Объект закупки: Оказание услуг по очистке кровель от снега, наледи и сосулек на объекте Заказчика.

3. Место оказания услуг: - 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, улица Дзержинского, дом 36 - Административное здание.

4. Срок оказания услуги:
с даты подписания договора по 31.12.2026 г.
не позднее 12 (двенадцати) рабочих часов с момента получения заявки. Время на оказание услуг может быть увеличено в зависимости от погодных условий в каждом конкретном случае по согласованию с Заказчиком.

5. Площадь очистки: 

	№
п/п
	Объект
	Площадь полной очистки  на весь период оказания услуг, м2

	1.
	Административное здание, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, улица Дзержинского, дом 36.
	1140




5. Применяемые стандарты и правила:
5.1.1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и законодательству Российской Федерации, в том числе:
- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской федерации от 16 ноября 2020 г. N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при услуге на высоте»;
- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской федерации от 29 октября 2020 г. N 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
- ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
- ГОСТ Р ЕН 361-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний;
- ГОСТ Р ЕН 358-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний.

6. Требования к безопасности:
7.1. Исполнитель оказывает услуги с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;
7.2. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 Исполнитель обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать усвоение их содержания работниками в соответствующих журналах либо в установленных случаях – нарядах-допусках;
7.3. Исполнитель проводит дополнительный инструктаж по безопасным методам оказания услуг (перед очисткой каждой крыши) на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке.

7. Условия оказания услуг:
7.1. Услуги должны оказываться независимо от дня недели, выходных и праздничных дней в согласованное с Заказчиком время;
7.2. Услуги должны оказываться преимущественно в дневное время суток. В случае необходимости оказания услуг в вечернее или ночное время, место оказания услуг должно быть хорошо освещено за счет сил и средств Исполнителя.
7.3. Недопустимо оказание услуг при неблагоприятных погодных условиях (скорости воздушного потока / ветра 15 м/с и более).

8. Характеристики оказываемых услуг:
8.1. До начала оказания услуг, и на заключительном этапе Исполнитель совместно с представителем Заказчика (в свободной форме) оформляется акт совместного осмотра на предмет целостности:
- кровли;
- водосточных труб;
- воронок;
- оборудования (объектов), установленного на крыше;
- оборудования (объектов), установленного на фасаде;
- входов в здания;
- электрических, телефонных проводов;
- ограждений;
- выступающих элементов фасада;
- произрастающих рядом деревьев и т.д..
8.2. До начала оказания услуг  Исполнитель обязан представлять Заказчику следующие документы:
- список сотрудников для допуска на объект на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии) организации Исполнителя, с указанием фамилии, имени, отчества, специальности, даты рождения;
- приказ о назначении ответственного за оказание услуг;
- журнал инструктажа по технике безопасности (копия);
- наряд-допуск на оказание услуг повышенной опасности, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) организации Исполнителя.
8.3. Исполнитель перед очисткой каждой крыши обязан проверить:
- физическое состояние рабочих и их спецодежду;
- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
- наличие необходимого инструмента и его исправность.
8.4. Услуги по очистке крыш должны оказываться с обязательным использованием страховочного оборудования.
8.5. Работники исполнителя, работающие на крыше, должны иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь.
8.6. Работникам, работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радио стоек и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.
8.7. При подготовке к очистке крыши должны быть приняты следующие меры безопасности:
- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега, наледи и сосулек ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках (ширина ограждаемой части при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м);
- на тротуаре для предупреждения людей об опасности выставляется дежурный со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске;
- дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега, наледи ската (очищаемой части) крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.
8.8. Средства индивидуальной защиты, применяемые при очистке крыш должны отвечать требованиям ГОСТ.
8.10. Работники Исполнителя должны иметь специальную светоотражающую одежду, каски, специальную (нескользящую) обувь, страховочное оборудование и уборочный инвентарь.
8.11. Очистка крыши от снега, наледи включает в себя:
- установку и снятие на крыше приспособлений и устройств, позволяющих повысить безопасность оказания услуг (при необходимости);
- удаление мусора, грязи, опавших листьев с поверхности крыши, из желобов, водоприемных воронок водосточных труб и внутренних водостоков.
- очистку крыши от снега и наледи (по периметру на 1,0 м.- 1,5 от края), частичная уборка производится только на особо опасных участках, определенных Заказчиком;
- полную очистку крыши от снега и наледи с плоской крыши (мягкой кровли);
- очистку от снега, наледи карнизов, желобов, воронок водосточных труб , а также выступающих элементов фасада.
8.12. Очистка крыш зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего металлического инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли, желобов, свесов и водосточных воронок.
8.13. Исполнитель после каждой проведенной очистки крыши производит:
- демонтаж защитных ограждений и предупреждающих знаков;
- уборку тротуаров от снега, наледи, сброшенных во время оказания услуг, путем перемещения снега, наледи в места, указанные Заказчиком;
8.14. При отсутствии возможности выхода на кровлю Исполнитель привлекает специальную технику (подъемники, автовышки и т.д.).
8.15. При оказании услуг запрещается:
- сбрасывать снег, лед и мусор в воронки, водосточные трубы и оборудование, установленное на фасадах зданий;
- сбрасывать снег, наледь и сосульки на электрические и телефонные провода;
8.16. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель:
- назначает контактное лицо, ответственное за своевременное оказание услуг;
- определяет номера телефонов диспетчерской службы, адрес электронной почты.
Об изменении в контактной информации Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
8.17.. При оказании услуг на территории объекта с действующими правилами безопасности, внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, контрольно-пропускного режима, Исполнителем обеспечивается оказание услуг с соблюдением данных правил, положений, инструкций и режима. Оказание услуг Исполнителем не должно препятствовать или создавать неудобства в услуге объекта Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории объекта.
8.18. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря необходимого при оказании услуг.
