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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому диагностированию водогрейного котла
  ПТВМ-30М (модернизирован на температурный график 70-110 0С) уст. №3, зав. № 3663  

1. Предмет договора: 
Оказание услуг по техническому диагностированию водогрейного котла ПТВМ-30М.
2. Требования, предъявляемые к предмету закупки:
2.1. Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:

	Наименование услуг
	Объем оказываемых услуг

	Техническое диагностирование водогрейного котла ПТВМ-30М (далее по тексту Котёл), с целью определения срока дальнейшей безопасной эксплуатации. Технические характеристики котла  указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
	1. Оценка технической документации котла на соответствие ее требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. Приказом Минэнерго России № 511 от 14.05.2025г.).
2. Проведение технического диагностирования котла после капитального ремонта.
3. Определение срока дальнейшей безопасной эксплуатации котлов. 
4. Результатом оказанных услуг являются Заключения по техническому диагностированию котла.
5. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты оказанных услуг  на бумажном носитель в 1 экз. и в электронном виде в формате pdf.



2.2. Характеристики оказываемых услуг:
2.2.1. Техническое диагностирование и установление возможности продления срока безопасной эксплуатации Котла (далее - технологических трубопроводов, технических устройств), проводится с целью: 
· оценки технического состояния технологических трубопроводов, технических устройств; 
· оценки соответствия технологического оборудования, агрегатов и механизмов, технических систем и комплексов, приборов и аппаратуры требованиям нормативных технических документов; 
· определение возможности дальнейшей эксплуатации элементов и деталей технических устройств, технологического оборудования, технических устройств в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
2.2.2. Техническое освидетельствование технических устройств проводится в соответствии с требованиями Правил эксплуатации тепловых энергоустановок.
3. Место оказания услуг: Котельная АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А. Доставка персонала Исполнителя к месту оказания услуг осуществляется за счет средств и силами Исполнителя. 
4. Срок оказания услуг: в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. В указанный срок входит оказание услуг и предоставление Заказчику результатов оказанных услуг. Услуги считаются оказанными с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг (далее по тексту – Акт).
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплат по договору производится за фактически оказанные услуги в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта.  
6. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки:
· Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.;
· наличие необходимой для проведения работ нормативно-технической, приборной и инструментальной базы;
· оборудование, применяемое при проведении технического диагностирования, должно быть поверено в установленном порядке;
· Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Тюмень на весь период исполнения договора.
· работы должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций.
· специалисты по неразрушающему контролю должны иметь аттестацию необходимую для оказания услуг по техническому диагностированию технических устройств и по обследованию технического состояния зданий и сооружений;
7. Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контактные лица Заказчика:
        - по вопросам технического характера, в т.ч. наименования, количества и качества  товара:     
        Богословский Алексей Михайлович –конт. Тел. 8-919-922-2186
        - по вопросам организационного характера:                                                                                       
         Хатузова Гульнара Харисовна, конт.тел:.  8-919-935-2191.

9. Приложение № 1. Техническая характеристика котла.







Заместитель генерального директора 			                       А.М. Богословский
по теплотехнике















Приложение № 1
к техническому заданию

Технические характеристика котла

	№
	Наименование котлов
	Рабочее давление (МПа)
	Производительность
(Гкал/час)
	Рабочая температура (0С)

	1.
	Водогрейный котел ПТВМ-30М № 3 зав.№ 3663
	1,6
	35
	70-110




Заместитель генерального директора 			                       А.М. Богословский
по теплотехнике
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