Техническое задание 
на поставку товара «Компьютерной техники» 
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1
	26.20.17.110
	Мониторы
	
	✓
	

	2
	26.20.15.120
	Системные блоки
	
	✓
	

	3
	58.29.11.000
	Операционная система 
	✓
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-
во

	1. 
	Монитор 27
	Разрешение экрана: 1920 x 1080	
Время отклика, мс: не более 6	
Количество встроенных в корпус портов DisplayPort: не менее 2 Шт.
Количество встроенных в корпус портов HDMI: не менее 1 Шт.
Интерфейс подключения: Display Port, HDMI, VGA
[bookmark: _GoBack]Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте: Да
Яркость, кд/м2: не менее 300 и не более 350
Стандарт крепления:	VESA 100 x 100	
Контрастность	: не менее 1000:1	
Частота обновления экрана: не менее 75 Герц
Размер диагонали: не менее 27 Дюйм 
Угол обзора по вертикали, градус: не менее 178	
Угол обзора по горизонтали, градус: не менее 178	
Наличие функции регулировки наклона: наличие
Возможность поворота экрана по горизонтали: наличие
Наличие функции регулировки по высоте: наличие
Наличие встроенных динамиков: наличие
Технология изготовления матрицы дисплея: IPS
	Шт.
	7

	2. 
	Системный блок
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25: не менее 3 Шт.
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: не менее 7 Шт.
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: не менее 7 Шт.
Частота процессора базовая: не менее 2.5	Гигагерц
Количество потоков процессора: не менее 12	 Шт.
Количество ядер процессора: не менее 6 Шт.
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): не менее 15 Мегабайт
Тип оперативной памяти: не ниже DDR5	
Объем оперативной установленной памяти: не менее 16 Гигабайт
Общий объем накопителей SSD: не менее 480 Гигабайт
Количество слотов M.2 
Key M: не менее 1 Шт.
Мощность блока питания: не менее 500 Ватт
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: не менее 2 Шт.
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0): не менее 2 Шт.
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0: 
не менее 3 Шт.
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C:
не менее 2 Шт. 
Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2: 
не менее 1 Шт.
Количество портов USB 2.0 на передней панели: не менее 1	Шт.
Количество портов USB Type-C на передней панели: не менее 1 Шт.
Высота корпуса: менее 400 Миллиметр
Длина корпуса	: не менее 400	Миллиметр
Ширина корпуса: менее 200 Миллиметр
Тип порта видеовыхода: VGA, HDMI, DisplayPort, DVI-I
Количество портов DVI-I: не менее 2	Шт.
Общее количество установленных портов DisplayPort: не менее 1 Шт.
Количество портов HDMI: не менее 2 Шт.
Количество портов VGA: не менее 2 Шт.
Корпус порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): наличие
Встроенного картридера: наличие
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов: не менее 3 Шт.
Входного аудиоразъема для микрофона на передней панели	: наличие
Выходной аудиоразъем на передней панели: наличие
Комбинированный аудиоразъем: наличие
Установленный дискретный графический контроллер: наличие
Беспрепятственная установка заказчиком дополнительных устройств во все отсеки, слоты и разъёмы корпуса и материнской платы	Да	
Универсальные отсеки корпуса 5,25/2,5/3,5	Нет	
Наличие BIOS в едином реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России:	наличие	
Предустановленная операционная система:	наличие
Должна быть зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно постановлению правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:	Наличие	
Система учета обращений 	Да	
Должна быть зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно постановлению правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:	Наличие	
Операционная система предназначена для использования на рабочих местах сотрудников учреждения в целях выполнения офисных, административных и иных служебных задач:
Наличие
Должна быть построена на ядре Linux:	Наличие
Должна устанавливаться и функционировать на компьютерах с архитектурой x86_64 (64-разрядный процессор Intel или AMD): Наличие
Включение возможности для ИТ-администраторов удаленно управлять настройками пользователей, обновлениями и обеспечением безопасности: Наличие
Наличие механизма аутентификации пользователя при входе в систему и поддержка многофакторной аутентификации: Наличие	
Идентификация пользователя при входе в программу по логину и паролю: Наличие
Создание, редактирование и отмена заявок на техническое обслуживание: Наличие
Возможность прикрепления к заявке файлов любых форматов максимального размера: не менее 11 Мегабайт
Закрепление заявки администратором за ответственным исполнителем: Наличие
Создание, редактирование и удаление пользователей с привязкой их к различным группам: Наличие
Создание, редактирование и удаление групп пользователей: Наличие
Возможность разграничения прав среди исполнителей заявки с настройкой правил приоритета: Наличие
Возможность генерации отчетов по шаблонам: Наличие
Оповещение на электронную почту при появлении новой заявки в программной части: Наличие
Создание, редактирование справочников по типам и списком вариантов обращений и проблем: Наличие
Выделение непрочитанных заявок и сообщений: Наличие
Просмотр информации о имени и сетевых настройках компьютера пользователя, отправившего заявку: Наличие
Функционал переписки администратора с пользователем, в том числе с возможностью прикрепления файлов	: Наличие
Выполнение работ над одной заявкой несколькими специалистами: Наличие
Возможность интеграции с действующим сервером Active Directory, импорт необходимых пользователей из базы данных: Наличие
Программная часть должна быть построена на клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть должна быть выполнена в виде настольного приложения и быть совместимой с операционными системами семейства Windows и Linux.: Наличие
	шт
	7


2. Место поставки: 628680, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Мегион, пр-кт Победы, д. 21
2.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3. Срок поставки: с момента заключения договора по 16.12.2026 г.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
