Техническое задание

на поставку оборудования для оснащения учебно-производственной инфраструктуры Центра промышленной робототехники ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.15.120
	Системный блок
	
	✓
	

	2
	26.20.16.110
	Клавиатура 
	
	✓
	

	3
	26.20.16.170
	Мышь 
	
	✓
	

	4
	26.20.17.110
	Монитор 
	
	✓
	

	5
	26.20.11.190
	Ноутбук 
	
	✓
	

	6
	26.20.18.110
	МФУ 
	
	✓
	

	7
	26.20.13.000
	Интерактивная панель 
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
 
	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Системный блок
	Процессор
не ниже Intel Core i5-14400F 

Кулер процессора
ID-Cooling SE-903-XT V2 

Материнская плата
MSI PRO H610M-S DDR4 II (с поддержкой LGA1700, DDR4- соответствие)

Оперативная память
DDR4, 
Поддержка не менее 32 GB (2×16 GB), 
Частота не менее 2666 MHz

Видеокарта
не ниже GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 
объём видеопамяти не менее 8 ГБ 

Накопитель
SSD Apacer 1 ТБ, M.2 2280 AS2280P4X (или эквивалент, NVMe)

Блок питания
Deepcool/GamerStorm PF600X, 
Мощность не менее 600 Вт, 80+ Bronze 

Корпус.
Максимальный размер материнской платы – АТХ, нижнее расположение блока питания, USB3.2 порты на лицевой панели, установленных 120 мм ARGB вентиляторов не менее 4-х, толщина стенок не менее 0,6 мм.
Необходимо обеспечить совместимость всех компонентов
	шт
	20

	2. 
	Клавиатура A4Tech KR-3
	Тип: проводная, 

Интерфейс подключения  USB Type-A

Раскладка: русская/английская
Тип клавиатуры-мембранная

Расположение символов-лицевая сторона

Материал кейкапов-ABS

Материал корпуса-пластик

Формат клавиатуры-полноразмерная

регулировка угла наклона-наличие
	шт
	20

	3. 
	Мышь A4Tech Bloody L65 Max
	Разрешение: не менее  12 000 dpi

Количество кнопок: не менее 7 

Подключение: проводная
Разъем проводного подключения к ПК -USB Type-A
Подсветка RGB
Встроенная память мыши -наличие
 Программируемые кнопки-наличие
	шт
	20

	4. 
	Монитор AOC Q27G42ZE
	Диагональ: не менее 27"

Матрица: Fast IPS

Разрешение: не менее 2560×1440

Частота обновления: не менее 240 Гц

Время отклика: не более 0,3 мс

Соотношение сторон: не менее 16:9

Яркость: не менее 300 кд/м²

Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3.5 мм Jack

Поддержка: Adaptive-Sync, HDR10

Цвет: чёрный
	шт
	40

	5. 
	Ноутбук Colorful P16 Pro-HD76A3201TS-5EAA
	Дисплей: не менее 16", IPS
Процессор: не ниже  Intel Core i7-14650HX
Оперативная память: не менее 32 ГБ

Накопитель: не менее SSD 1 ТБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060, не менее 8 ГБ

Цвет: белый

Вес: не более 2,5 кг
	шт
	5

	6. 
	МФУ Canon image RUNNER C3326i (5965C005)
	Формат: A3

Тип: цветное лазерное

Скорость печати: не менее 26 стр/мин (A4), не менее 15 стр/мин (A3)

Скорость сканирования: не менее  70 стр/мин

Разрешение печати: не менее 1200×1200 dpi
Разрешение сканирования: не менее 600×600 dpi
Интерфейсы: USB, RJ-45, Wi-Fi
Поддержка: AirPrint, Mopria
	шт
	1

	7. 
	Интерактивная панель Lumien LMP8605ML (86ML)
	Диагональ: не менее 86"

Разрешение: не менее 3840×2160 @ 60 Гц

Технология касания: ИК, не менее 50 касаний

Яркость: не менее 450 кд/м²

Контрастность: не менее 5000:1

Память: не менее 8 ГБ DDR4 + 128 ГБ

  Аудио: не менее 2×16 Вт

Камера: не менее 50 Мп

Микрофон: встроенный

Комплект: пульт ДУ, не менее 2 стилуса
	шт
	1


2. Место поставки товара: ЧР, г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53, склад ГГНТУ.
3. Срок поставки товара: в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, серийным, не восстановленным, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

