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Техническое задание
на поставку плит ОСП и стеллажей 
для нужд ГУП «Почта Херсон»

[bookmark: _Hlk240041434]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	16.21.13.000
	Плита ОСП
	подп. "и" п. 5
	
	

	2. 
	16.21.13.000
	Плита ОСП
	подп. "и" п. 5
	
	

	3. 
	31.09.11.120
	Стеллаж
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Изображение *

	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Плита ОСП
	[image: C:\Users\User\Downloads\uvdo2kl9.png]
	Материал: OSB
Ширина: не менее 1220мм
Длина: не менее 2440мм
Толщина: не менее 9мм
Тип: OSB-3
	шт
	50

	2 
	Плита ОСП
	[image: ]
	Материал: OSB
Ширина: не менее 1220мм
Длина: не менее 2440мм
Толщина: не менее 22мм
Тип: OSB-3
	шт
	50

	3 
	Стеллаж
	[image: C:\Users\User\Downloads\9u4u48yo.png]
	Материал: металл
Покрытие: краска
Цвет: серый
Кол-во полок/ярусов: не менее 6 шт
Установка: напольный
Конструкция: стационарный
Max нагрузка на полку: не менее 150 кг
Ширина: не менее 1000 мм
Высота: не менее 2000 мм
Глубина: не менее 400 мм
	шт
	50


*Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком.
2. Место поставки: Херсонская область, Скадовский м.о., г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
3. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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